


**XOS综合网关的出货流程**

**在线云端教程网址：<http://www.sczhgx.com:8181/docs/iGS/xitonganzahung>**

第一步，下载底包+固件 > 刻录U盘 > 装机


电脑安装软碟通，刻录U盘




1. 使用U盘装机
2. 将XOS系统放置在U盘中（将ISO镜像文件做成系统后进行安装）




1. 将U盘插到机器的USB口上，键盘、显示器接上，然后启动机器，启动的时候按F11进入启动项选择页面，我们选择咱们的U盘（非UEFI）作为启动项
2. 选择后我们来到这个页面，选择将这个系统安装在SSD上





（4）倒数完成后会进行重启，重启完成后会来到这个界面，表示已经进入到系统



输入命令ifconfig eth0 查询EM0口对应的IP地址，可以看到，EM0口的默认IP地址是192.168.100.1

3、上传安装包


（1）将U盘拔出来，插到我们的电脑上；

（2）我们电脑直连XOS综合网关的EM0口，然后web访问192.168.100.1


点击选择文件上传安装包，文件名称为XOS-IGS\_C01V06R003P221118.tar.gz



确定后点击开始按钮，便开始安装：




这时候显示屏会变化，显示屏显示这个，说明安装完成



4、配置IP地址和网关

（1）键盘敲击2，回车确定，然后配置IP地址（格式为eth0 10.8.8.201 netmask 255.255.252.0）



（2）键盘敲击3，回车确定，然后配置网关地址10.8.8.1




1. 注册与授权
2. EM0口直连外线，电脑通过wifi，web访问10.8.8.201



1. 向我们提供提供机器码，根据机器码开启授权
2. 获取授权后上传授权
3. 登录
4. 保存、修改网络配置

（1）保存临时IP地址



1. 保存临时网关





1. 这里默认是没有DNS的，需要手动更改DNS为114.114.114.114

